|  |  |
| --- | --- |
| **R-10 (16-22 лет) СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / Rescue service**  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) — совокупность первоочерёдных работ в зоне чрезвычайной ситуации, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей. | |
| **ВИД ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ**  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСНДР):   * АСР - аварийно-спасательные работы; * ПСР - поисково-спасательные работы; * ОПП - оказание первой помощи; * ПСП - работа в СИЗ с ПТВ; * ПСП - работа с первичными средствами пожаротушения; * Альпинизм - работа с снаряжением и оборудование. | ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН  **ЗНАТЬ:**  **Общие требования техники безопасности для любых АСДНР:**   * отраслевое законодательство в сфере Охраны труда и Техники безопасности; * виды ЧС и способы их локализации; * методические рекомендации в отрасли по оказанию первой помощи; * методические рекомендации по виду спорта "Альпинизм"; * теоретические аспекты выживания; * теоретическую основу тактики выполнения работ при ЧС; * основы организации технологического процесса при ЧС; * теоретическую часть квалификационных требований.   **УМЕТЬ:**   * работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (ГАСИ) и другим аварийно-спасательным инструментом (АСИ); * работать с альпинистским снаряжением и оборудование; * работать с пожарно-техническим вооружением (ПТВ); * оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших (ОПП); * выстраивать алгоритм действий команды ("Боевого расчёта") при производстве Аварийно-спасательных работ; * организовывать технологический процесс при работах в ЧС; * преодолевать условную полосу препятствий; * иметь необходимую для исполнения своих функциональных обязанностей на конкурсной площадке физическую форму; * быть морально и психологически устойчивым в момент проведения Аварийно-спасательных работ на площадке. |
| **ИЗОБРАЖЕНИЯ**  **C:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\IMG_2937.JPGC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\IMG_2199.JPGC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\23.jpg**  **C:\Users\КПП\Desktop\big58656dsc_0170.JPGC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\dsc1488.jpgC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\24.jpg**  **C:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\1507158770.jpgC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\ClhAHEI2Rz-800x600.jpgC:\Users\HP\Desktop\WSR - 2020\spas_raboty_01.jpg** |
| **ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ**  1. Подготовить боевую одежду пожарного на возвышенности (стол / стеллаж).  2. За наименьший отрезок времени - экипироваться в БОП  3. Определить пригодность (заправку) к эксплуатации огнетушителя;  4. Со «Старта» прибыть к «Очагу возгорания»;  5. За время следования от «Старта» до «Очага возгорания» разблокировать пусковой механизм на огнетушителе;  6. За наименьший отрезок времени локализовать «Очаг возгорания»;  ---------------------  1. Произвести разведку ДТП;  2. Поставить задачу команде для выполнения работ;  3. Обесточить транспортное средство;  4. Деблокировать пострадавшего;  5. Извлечь пострадавшего;  6. Оказать первую помощь, передать карете скорой помощи (условно);  7. Доложить об окончании АСР при ДТП.  ---------------------  1. Преодолеть условную полосу препятствий;  2. Произвести развёртывание сил и средств от АЦ;  3. Проложить магистральную линию, подключить трёхходовое разветвление, от разветвления проложить две рукавные линии;  4. Подать давление в рабочие рукавные линии;  5. Поразить электронную мишень посредством наполнения ёмкости, до срабатывания световой / звуковой сигнализации;  6. Убрать давление с рабочей рукавной линии;  7. Доложить о окончании работ с ПТВ.  ---------------------  1. Произвести осмотр пострадавшего (робот-тренажёр);  2. Приготовиться к оказанию первой помощи при остановке сердца;  3. Произвести первичные мероприятия при сердечно-лёгочной реанимации (СЛР);  4. Произвести СЛР - приём "30-2";  5. Добиться от робота-тренажёра "Оживления", посредством срабатывания индикаторов.  6. Передать пострадавшего карете скорой помощи (условно).  ---------------------  1. Включить подъёмные и страховочные альпинистские устройства в вертикальные перила;  2. Произвести запрос (команда голосом) о готовности судейской страховке;  3. За наименьший отрезок времени произвести «Подъём» до верхней точки скалодрома при помощи альпинистских устройств и «Вертикальных перилл»;  4. Включить "Усы" самостраховки в горизонтальные перила;  5. Произвести переход по горизонтальным перилам из точки "А" до точки "Б";  6. Включить спусковое и страховочное устройства в точке "Б";  7. Произвести запрос (команда голосом) о готовности судейской страховке;  8. Произвести спуск по вертикальным перилам на устройстве;  9. "Освободиться" от вертикальных перил. | |
| **ПАРТНЕРЫ**   * Главное управление МЧС России по Сахалинской области; * ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области; * Агентство по делам ГО, ЗЧС и ПБ Сахалинской области; * Министерство образования Сахалинской области. | |